# Unterlagen für die baurechtliche Vorprüfung einer manuellen Autoparkieranlage

## 1 Allgemeines

Standort, PLZ/Ort: Strasse: Nr.:

Bauherrschaft:

Vertreten durch:

Montagebetrieb:

Verwendungsart des Gebäudes oder Gebäudeteils:

Einfamilienhaus  Mehrfamilienhaus  Verkaufsgeschäft  Gewerbehaus

Büro  Fabrik  Spital  Alters- und Pflegeheim

Hotel  öffentl. Verkehrsanlage

Standort der Anlage:

im Innern eines Gebäudes  im Freien

**2 Art der Anlage, gesetzliche Anforderungen, Normen und Richtlinien**

2.1 Komm.-Nr.:

2.2 Art der Anlage:

Neuanlage

Ersatz der Anlage **[1]**; Fabrikat / alte Komm.-Nr.: /

Umbau der Anlage **[1]**; Fabrikat / alte Komm.-Nr.: /

2.3 Art des Antriebes:

elektromechanisch  elektrohydraulisch

2.4 Gesetzliche Anforderungen / angewandte Normen / Mitgeltende Bestimmungen

= Neu- und Ersatzanlagen, gemäss Maschinenrichtlinie 2006/42/EG **[2]**:

Angewandte Normen (Nachweis Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen)

= Umbau von Anlagen **[3]**:

Angewandte Normen, technische Vorschriften oder Spezifikationen

= Mitgeltende Bestimmungen, die erfüllt werden:

Brandschutzrichtlinien der VKF bzw. Feuerpolizeivorschriften der Kantone

Gewässerschutzgesetz (GSchG) SR 814.20 Art. 22, Gewässerschutzverordnung (GSchV) SR 814.201

**3 Hauptdaten [\*]:**

Nenntragfähigkeit: kg Nenngeschwindigkeit: m/s Hubhöhe: m

Maschinenraum:  ja  nein

Falls ja; Lage des Maschinenraumes:  oben  unten  seitlich

Falls nein; Anordnung der Antriebsmaschine:

Anordnung des Steuerschrankes:

**4 Plattform**

4.1 Länge: m Breite:  m Art der Trittfläche:

4.2 Freie Höhe über der Plattform (höchste Hubstellung): m

Anzahl Stellplätze pro Anlage:

**5 Steuerplatz**

5.1 Anzahl: Anordnung(en):

5.2 Massnahmen gegen unbefugte Benutzung:

**6 Schutzeinrichtungen**

6.1 Art der trennenden Schutzeinrichtung unter der Plattform:

Schürze  Umwehrung  Schutzleiste gegen Einklemmen

6.2 Abstützeinrichtung für Wartungsarbeiten unter der Plattform:  ja  nein

6.3 Schutz gegen Übergeschwindigkeit, Art:

**7 Tragmittel [\*]**

7.1 Art der Tragmittel:  Scheren  Ketten  Seile  Heber

**8 Bemerkungen**

8.1 Neuanlagen und Ersatz von Anlagen

8.1.1 Die Autoparkieranlage ist dem Konformitätsbewertungsverfahren gemäss Artikel 12 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG zu unterziehen.

8.1.2 Beim Inverkehrbringen der Anlage hat der Montagebetrieb der zuständigen Stelle eine Kopie der Konformitätserklärung einzureichen.

8.2 Umbau von Anlagen

8.2.1 Nach dem Umbau muss eine Bestätigung eingereicht werden, welche die einwandfreie Ausführung der Umbauarbeiten gemäss den eingereichten Unterlagen zur Vorprüfung und die sichere Funktion der Anlage nachweist (z.B. Endabnahmeprotokoll des Montagebetriebes).

**Die Unterzeichnenden bestätigen, dass sie die Originalvorlage ab Internet unverändert übernommen haben.**

Ort: Ort:

Datum: Datum:

Unterschrift der Bauherrschaft oder deren Vertreter: Unterschrift des Montagebetriebes:

#### 9 Beilagen

9.1 Pläne des Architekten:

Grundrissplan des Gebäudes, in welchem die Autoparkieranlage zur Aufstellung kommt

Situationsplan des Areals, auf welchem die Autoparkieranlage zur Aufstellung kommt

Vertikalschnitt des Einbaubereichs der Autoparkieranlage

Übersichtsplan (Grundriss) über die Anordnung und Kennzeichnung bei Gebäuden mit mehreren Autoparkieranlagen

9.2 Pläne und technische Angaben des Montagebetriebes:

Dispositionsplan der Anlage

Allfällige Baumusterprüfbescheinigung

**Legende:** x Zutreffendes ankreuzen. **[1]** Neue Gebäude- und Anlageteile sind in diesem Formular und auf den Plänen besonders zu kennzeichnen (z.B. rot unterstreichen). **[2]** Der Inverkehrbringer hat mit einer Kopie der Konformitätserklärung nachzuweisen, dass die grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen eingehalten werden. **[3]** Der Montagebetrieb hat die einwandfreie Ausführung der Umbauarbeiten und die sichere Funktion der Anlage nachzuweisen. **[\*]** Diese Angaben sind für die wiederkehrende Prüfung der Anlage erforderlich.

Dieses Formular kann nach dem Ausfüllen ohne Unterschriften kopiert werden.  
Sämtliche Exemplare sind original zu unterzeichnen.